
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klinik: |  | CPR-nr.: | Kommunekode: |
|  | Navn: | |
|  |
|  |
| SKAL udfyldes med det fulde kliniknavn eller stempel. |  | Forventet udleveringsdato: | Ønsket leveringsdato: |
| Amgros klinikkode: |  | Best. Nr.: | |

**Farver**

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Signia Xperience** | 7X | 5X | #1  BG | #2  GNT | #3  GR | #5  BLK | #7  PRL | #31  SB | #37  DKC | #72  DBR | #926 | #927 |
| Motion Charge&GO X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motion Charge&GO P X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motion Charge&GO SP X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CROS Pure 312 X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CROS Pure Charge&Go X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rexton M-Core** | | #1  BG | | #2  GNT | | #3  GR | | | #5 BLK | #7  PRL | #31  SB | #37 DKC | #72  DBR | #926 | #927 |
|  | 80 |  |  | |  | |  |
| Rexton M-Core B-Li-M |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rexton M-Core B-Li-P | **­** |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rexton M-Core B-Li-HP |  |  | |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tilbehør til SIGNIA** | | | |  |  |
| StreamLine TV |  | Streamline Mic |  | miniPocket |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tilbehør til REXTON** |  |  |  |  |  |
| Smart Transmitter 2.4 |  | Smart Mic |  | Smart Key |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oplader til SIGNIA** | | | |  |  |
| Motion Charge&Go X  Inductive Charger II |  | Motion Charge&Go P X Standard Charger P |  | Motion Charge&Go P X Standard Charger SP |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oplader til REXTON** |  |  |  |  |  |
| Rexton M-Core B-Li-M Charging Station |  | Rexton M-Core B-Li-P Charging Station B-P |  | Rexton M-Core B-Li-HP Charging Station B-HP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Propper** Leveres med standardindstik, **Optioner:** | | | | | | | | | | | | | | | Slangegennemførsel: | | | | |  | | Vinkel: | | | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | |
| **Silhuetprop** | | | | |  | **Silhuetprop**  nedfræset | | | | |  | **Silhuetprop**  åben | | | | |  | **Silhuetprop**  semi | | | | | |  | **Silhuetprop** | | | | | | |
| Hård |  | Blød |  | | Hård | |  | | Blød | |  |
| H |  | V |  | | H | |  | V |  | H |  | V | |  | H |  | | V | |  | H | |  | | V | |  |
| **Kanalprop** | | | | | **Kanalprop**  med kort vinge | | | | | **Kanalprop**  med lang vinge | | | | | **Kanalprop**  med støtte | | | | | | **HC Kanalprop** | | | | | | |
| Hård |  | Blød |  | | Hård | |  | Blød |  | Hård |  | | Blød | |  | Hård | |  | | Blød | |  |
| H |  | V |  | | H | |  | V |  | H |  | V | |  | H |  | | V | |  | H | |  | | V | |  |
| Signia vælger ventilation efter høretab | | | | | | | | | |  | | Ved pladsproblemer prioriteres størst mulig ventilation | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ventilation** | | | | | | | | | | |
|  | 0 mm | | | 0,8 mm | 1 mm | 1,5 mm | | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm |
| Højre |  | | |  |  |  | |  |  |  |
| Venstre |  | | |  |  |  | |  |  |  |
| Blød Prop | | | Bløde silikone-propper m/TubeLock | | | |  | | | |
| 40 Shore (ekstra blød) | |  | Enkeltvægget | | |  |
| 70 shore (standard) | |  | Dobbeltvægget | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Farve på propper** Hvis intet anføres, leveres standard transparent | | | | | | | | | | | | | |
| Transparent |  | Orange |  | Green |  | Purple |  | Red |  | Blue |  | Yellow |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Earmould 3.0 til ThinTube 3.0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Optioner: | | | Kanal |  | | | Kanal med støtte | | |  | | Silhuet | | |  | Længde på Earmould 3.0 | | | | Kort | | |  | | Lang (Standard) | | | | |  |
| **Ventilation** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 0 mm | | | | 0,8 mm | | | 1 mm | | | | 1,4 mm | | | | 1,6 mm | | 2 mm | | | 2,5 mm | | | | 3 mm | | Åben | | | |
| Højre | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |
| Venstre | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |
| **Thintube 3.0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ø 0,9 |  | | | | ø 1,4 | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Højre | 0R | | | |  | | | 1R | | |  | | | 2R | | | |  | | | 3R | | |  | | | 4R | |  | | |
| Venstre | 0L | | | |  | | | 1L | | |  | | | 2L | | | |  | | | 3L | | |  | | | 4L | |  | | |
| Signia vælger ventilation efter høretab | | | | | | | | | | |  | | | Ved pladsproblemer prioriteres størst mulige ventilation | | | | | | | | | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EarTip 3.0 | | | | | | | | |
| Open | 5 mm |  | 7 mm |  | 10 mm |  |  | |
| Tulip | 8 mm |  | 12 mm |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| Sleeves 3.0 | | | | | | | | |
| Vented | XS |  | S |  | M |  | L |  |
| Closed | XS |  | S |  | M |  | L |  |
| Power | XS |  | S |  | M |  | L |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Skriv høretærskler for højre og venstre øre** | | | | | | | | | | | |
|  | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Husk benledning ved konduktivt høretab** | | | | | | | | | | | |
|  | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |