|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klinik: |  | CPR-nr.: | Kommunekode: |
|  | Navn: |
|  |
|  |
| SKAL udfyldes med det fulde kliniknavn eller stempel. |  | Forventet udleveringsdato: | Ønsket leveringsdato: |
| Amgros klinikkode: |  | Best. Nr.: |

**Farver**

****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Signia Xperience** | 7X | 5X | #1BG | #2GNT | #3GR | #5BLK | #7PRL | #31SB | #37DKC | #72DBR | #926 | #927 |
| Motion Charge&GO X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motion Charge&GO P X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motion Charge&GO SP X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CROS Pure 312 X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CROS Pure Charge&Go X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rexton M-Core** | #1BG | #2GNT | #3GR | #5BLK | #7PRL | #31SB | #37DKC | #72DBR | #926 | #927 |
|  | 80 |  |  |  |  |
| Rexton M-Core B-Li-M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rexton M-Core B-Li-P | **­** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rexton M-Core B-Li-HP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tilbehør til SIGNIA** |  |  |
|  StreamLine TV |  | Streamline Mic |  | miniPocket |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tilbehør til REXTON** |  |  |  |  |  |
| Smart Transmitter 2.4 |  | Smart Mic |  | Smart Key |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oplader til SIGNIA** |  |  |
| Motion Charge&Go X Inductive Charger II  |  | Motion Charge&Go P XStandard Charger P |  | Motion Charge&Go P XStandard Charger SP |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oplader til REXTON** |  |  |  |  |  |
| Rexton M-Core B-Li-MCharging Station |  | Rexton M-Core B-Li-PCharging Station B-P |  | Rexton M-Core B-Li-HPCharging Station B-HP |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Propper** Leveres med standardindstik, **Optioner:** | Slangegennemførsel: |  | Vinkel: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Silhuetprop** |  | **Silhuetprop**nedfræset |  | **Silhuetprop**åben |  | **Silhuetprop**semi |  | **Silhuetprop** |
| Hård |  | Blød |  | Hård |  | Blød |  |
| H |  | V |  | H |  | V |  | H |  | V |  | H |  | V |  | H |  | V |  |
| **Kanalprop** | **Kanalprop** med kort vinge | **Kanalprop**med lang vinge | **Kanalprop** med støtte | **HC Kanalprop** |
| Hård |  | Blød |  | Hård |  | Blød |  | Hård |  | Blød |  | Hård |  | Blød |  |
| H |  | V |  | H |  | V |  | H |  | V |  | H |  | V |  | H |  | V |  |
| Signia vælger ventilation efter høretab |  | Ved pladsproblemer prioriteres størst mulig ventilation |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ventilation** |
|  | 0 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,5 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm |
| Højre |  |  |  |  |  |  |  |
| Venstre |  |  |  |  |  |  |  |
| Blød Prop | Bløde silikone-propper m/TubeLock |  |
| 40 Shore (ekstra blød) |  | Enkeltvægget |  |
| 70 shore (standard) |  | Dobbeltvægget |  |

|  |
| --- |
| **Farve på propper** Hvis intet anføres, leveres standard transparent |
| Transparent |  | Orange |  | Green |  | Purple |  | Red |  | Blue |  | Yellow |  |

|  |
| --- |
| **Earmould 3.0 til ThinTube 3.0** |
| Optioner: | Kanal |  | Kanal med støtte |  | Silhuet |  | Længde på Earmould 3.0 | Kort |  | Lang (Standard) |  |
| **Ventilation** |
|  | 0 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,4 mm | 1,6 mm | 2 mm | 2,5 mm | 3 mm | Åben |
| Højre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venstre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Thintube 3.0** |
| ø 0,9 |  | ø 1,4 |  |  |
| Højre | 0R |  | 1R |  | 2R |  | 3R |  | 4R |  |
| Venstre | 0L |  | 1L |  | 2L |  | 3L |  | 4L |  |
| Signia vælger ventilation efter høretab |  | Ved pladsproblemer prioriteres størst mulige ventilation |  |

|  |
| --- |
| EarTip 3.0 |
| Open | 5 mm |  | 7 mm |  | 10 mm |  |  |
| Tulip | 8 mm |  | 12 mm |  |  |  |
|  |
| Sleeves 3.0 |
| Vented | XS |  | S |  | M |  | L |  |
| Closed | XS |  | S |  | M |  | L |  |
| Power | XS |  | S |  | M |  | L |  |

|  |
| --- |
| **Skriv høretærskler for højre og venstre øre** |
|  | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Husk benledning ved konduktivt høretab** |
|  | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |