|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klinik: |  | CPR-nr.: | Kommunekode: |
|  | Navn: |
|  |
|  |
| SKAL udfyldes med det fulde kliniknavn eller stempel. |  | Forventet udleveringsdato: | Ønsket leveringsdato: |
| Amgros-klinikkode: |  | Best.nr.: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bluetooth**Hvis Bluetooth vælges, kan der IKKE vælges telespole | **Telespole**Hvis telespole vælges, kan der IKKE vælges Bluetooth | **Faceplate**IIC leveres som standard i farven Dark Brown. Se yderligere farvemuligheder nederst på siden. | **Twinphone/XPhone** | **Programvælger (PB)**Hvis Bluetooth er valgt i ITC og ITE, vil der automatisk være programvælger | **Volumenkontrol (VC)**Hvis Bluetooth er valgt, er der ikke mulighed for VC. | **Concha Lock**Vælges Concha Lock leveres HA som standard i farven transparent | **Canal Grip** |
| **SIGNIA XPERIENCE** |
| **Silk X** | Venstre |  | Højre |  | 7X |  | 5X |  | **–** | **–** | **–** | Black |  | Mocha |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **CROS Silk X** | Venstre |  | Højre |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | Black |  | Mocha |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |

|  |
| --- |
| **SIGNIA NX / REXTON 8C MYCORE** |
| **Signia Insio Nx ITE** | Venstre |  | Højre |  | 7Nx |  | 5Nx |  | 3Nx |  |  |  | Tan | **√** | Venstre |  | Højre |  | Venstre |  | Højre |  | **–** |  |
| **Signia Insio Nx ITC** | Venstre |  | Højre |  | 7Nx |  | 5Nx |  | 3Nx |  |  |  | Tan | **√** | Venstre |  | Højre |  | Venstre |  | Højre |  |  |  |
| **Signia Insio Nx CIC** | Venstre |  | Højre |  | 7Nx |  | 5Nx |  | 3Nx |  | **–** | **–** | Mocha | **√** | **√**\* | **–** | **–** | **–** |  |
| **Signia Insio Nx IIC** | Venstre |  | Højre |  | 7Nx |  | 5Nx |  | 3Nx |  | **–** | **–** | Black |  | Mocha |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Signia Silk Nx** | Venstre |  | Højre |  | 7Nx |  | 5Nx |  | 3Nx |  | **–** | **–** | Black |  | Mocha |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Signia CROS Silk Nx** | Venstre |  | Højre |  | **–** |  | **–** |  | **–** |  | **–** | **–** | Black |  | Mocha |  | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Rexton Sterling 8C MyCore ITE** | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | 60 |  | 40 |  |  |  | Tan | **√** | Venstre |  | Højre |  | Venstre |  | Højre |  | **–** |  |
| **Rexton Sterling 8C MyCore ITC** | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | 60 |  | 40 |  |  |  | Tan | **√** | Venstre |  | Højre |  | Venstre |  | Højre |  |  |  |
| **Rexton Sterling 8C MyCore CIC** | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | 60 |  | 40 |  | **–** | **–** | Mocha | **√** | **√**\* | **–** | **–** | **–** |  |
| **Rexton inoX 8C MyCore** | Venstre |  | Højre |  | 80 |  | 60 |  | 40 |  | **–** | **–** | Black | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |

\*Ønskes der ikke programvælger i CIC, fravælges dette i Connexx.

|  |
| --- |
| **Hvis der er begrænset plads, skal Signia priotere:** |
| Størrelse (Apparatstørrelse fastholdes. Optioner og batteristørrelse kan afvige fra det bestilte) |  |
| Funktion (Optioner og batteristørrelse fastholdes. Apparatet kan blive større end angivet) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ingen udtrækssnor**Standard er med udtrækssnor |  | **Voksfilter**Standard |  | **Optivent**Standard (husk audiogram) |  |

|  |
| --- |
| **CLICK SLEEVE** Click-CIC |
| **Closed** | **XS** |  | **S** |  | **M** |  | **L** |  |
| **Vented** | **XS** |  | **S** |  | **M** |  | **L** |  |

|  |
| --- |
| **FARVE PÅ SKAL** Hvis intet anføres, leveres standard Tan – undtaget IIC, der som standard leveres i White |
| **Tan** |  | **Blue** |  | **Red** |  | **Brown** |  | **White** |  | **Dark Brown** |  |
| **Transparent Orange** |  | **Transparent Pearl Green** |  | **Transparent Pearl Purple** |  | **Transparent Iridecent Yellow** |  | **Transparent Red** |  | **Transparent Blue** |  |

|  |
| --- |
| **FARVE FACEPLATE** |
| **ITE + ITC** |
| Tan |  | Beige |  | Brown |  |
| **IIC** |
| Black  |  | Mocha |  | Dark Brown |  |
| **CIC** |
| Mocha |  | Brown |  |

|  |
| --- |
| **VALG AF MATRIX** |
| **Standard:** Signia vælger passende Matrix (Husk audiogram) |  |
| 113dB SPL/50dB | IIC/CIC/ITC |  |
| 118dB SPL/55dB | CIC/ITC/ITE |  |
| 124dB SPL/65dB | CIC/ITC/ITE |  |